|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.5 + 0.6**7 - 27 +1*1.5* *0.6**2.1* | 2.15 +4. 29 | 12.157+1.287 |
| 7.543+2.897 | 11.204 + 57. 845 | 4.278 + 5.81 |
| 12.45 - 4.45 | 87.15- 54.13 | 42.578 - 21.48 |
| 1.4 - 0.7 | 5.65 - 4.56 | 4.25 - 5.25 |
| 1.1 r 1.2 | 4.2 r 2.2 | 3.4 r 3.2 |
| 4.25 r 2.6 | 1.25 r 0.88 | 2.45 r 9.7 |
| 0.15r0. 26 | 0.75r4.05 | 1.25r7.05 |